**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**«Код ДК 021:2015 - 16130000-5, Сівалки, саджалки та машини для пересаджування (Сівалки)»**

**1. Технічні вимоги до предмету закупівлі**

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування характеристики/показника (відповідного критерію) предмету закупівлі** | **Вимоги Замовника за відповідним критерієм** | **Пропозиція Учасника за відповідним критерієм (конкретні параметри/інформація), посилання на пункт/сторінку наданого у складі тендерної пропозиції документу** |
| Найменування | Сівалка зернова – 1 од. | *Найменування Товару, що пропонується (марка, модель)* |
| Рік випуску / стан | Новий, 2023- 2024 рр. випуску, справний, готовий до експлуатації, без первинної реєстрації (не бувший в експлуатації, без дефектів) |   |
| Виробник  | Х |  |
| Країна походження | Х |  |
| Ширина захвату (м) | 3,6 |  |
| Кількість рядів (шт) | 24 |  |
| Ширина міжрядь (см) | 15 |  |
| Норма висіву насіння (кг/га) | 0,7-400 |  |
| Норма висіву добрив (кг/га) | 25-200 |  |
| Глибина закладки насіння й добрив (мм) | 40-80 |  |
| Робоча швидкість (км/год) | 12 |  |
| Продуктивність (га/год) | 3,2-4,32 |  |
| Бункер для насіння (дм3) | 600 |  |
| Бункер для добрив (дм3) | 400 |  |
| Маса, не більше (кг),  | 2100 |  |
| Агрегатується з тракторами потужністю, менше к.с. | 80 |  |
| Гарантійний термін обслуговування, не менше | 12 міс. |  |

**Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування характеристики/показника (відповідного критерію) предмету закупівлі** | **Вимоги Замовника за відповідним критерієм** | **Пропозиція Учасника за відповідним критерієм (конкретні параметри/інформація), посилання на пункт/сторінку наданого у складі тендерної пропозиції документу** |
| Найменування | Сівалка універсальна точного висіву пневматична – 1 од. | *Найменування Товару, що пропонується (марка, модель)* |
| Рік випуску / стан | Новий, 2023- 2024 рр. випуску, справний, готовий до експлуатації, без первинної реєстрації (не бувший в експлуатації, без дефектів) |  |
| Виробник  | Х |  |
| Країна походження | Х |  |
| Тип агрегату | напівпричіпний |  |
| Ширина захвату (м),  | 4,2 |  |
| Робоча швидкість (км/год) | 2,5-9 |  |
| Кількість рядів (шт),  | 6 |  |
| Продуктивність (га/год) | 1,04-3,78 |  |
| Глибина посіву (мм) | 40-100 |  |
| Тиск сошників (кг/см2) | 280 |  |
| Норма висіву для насіння, розрахункова(шт/п.м) | 1,3-53 |  |
| Ширина міжрядь (мм) | 700 |  |
| Норма внесення для добрив, розрахункова (кг/га) | 23-536 |  |
| Сумарний об’єм бункерів для насіння л (дм3), не менше | 312 (52×6) |  |
| Сумарний об’єм бункерів для добрив л (дм3), не менше | 340 (170×2) |  |
| Габаритні розміри при транспортування (мм) | 7540×2670×3500 |  |
| Габаритні розміри в робочому стані (мм) | 4000×7160×1480 |  |
| Агрегатується з тракторами потужністю, не менше к.с. | 80 |  |
| Гарантійний термін обслуговування, не менше | 12 міс. |  |